**Рекомендации**

**по безопасному устройству и эксплуатации печного оборудования**

**1. Правила пожарной безопасности, строительные нормы и требования к устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:**

\*перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Кладку печи,ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. Опасно эксплуатировать печи, имеющие трещины, повреждения кладки;

\* одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи  
в дымоходе. Очистка дымоходов и печей от сажи должна производиться не реже: 1 раза в 3 месяца – для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

\* дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

\* печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания;

\* около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений;

\* опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 70 сантиметров метров, а от топочного отверстия – не менее 1 метра 25 сантиметров;

\* не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она  
не предназначена для этого вида топлива;

\* дымовые трубы и стены печи, в которых проходят дымовые каналы, должны быть тщательно побелены. Побелка позволяет обнаружить трещины и прогары и своевременно их устранить.

**2. При эксплуатации отопительных печей запрещается:**

\* пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

\* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

\* применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

\* перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;

\* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы  
на предтопочном листе;

\* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

\* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

\* применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.

**Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких!**