**ПАМЯТКА ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

Один из основных источников энергии сегодня — это газ. Однако голубое топливо таит в себе опасность. При смешивании с воздухом оно становится взрывоопасным.

Мы постоянно сталкиваемся в быту с его использованием, потому соблюдать правила эксплуатации газового оборудования в жилых домах очень важно.

Согласно правилам эксплуатации газового оборудования, установленного в жилых домах, все потребители природного газа должны следить за правильной работой газовых приборов.

В обязанности собственников жилья входит необходимость проверять вентиляцию и дымоход, а также организовать доступ в помещение, где установлено оборудование, сотрудников газовой службы.

**Общие требования к эксплуатации газовых приборов:**

* если в помещении появился запах газа, пользование приборами нужно срочно перекрыть кран, открыть окно, покинуть загазованное помещение и вызвать газовую аварийную спецслужбу (запрещено курить, включать освещение(!) и прочие электроприборы);
* запрещено самостоятельно и без разрешительных документов газифицировать дома, ремонтировать газовое оборудование;
* недопустимо заклеивание вентиляционных каналов, карманов и «люков» для чистки дымоходов, переносить или «замуровывать» вентиляционные системы;
* запрещено эксплуатировать газовое оборудование при закрытых окнах, отсутствии вентиляции, а также тяги в дымоходе;
* категорически запрещено пользоваться оборудованием детям до 14 лет, лицам в состоянии алкогольного опьянения, недееспособным, не ознакомившимся с правилами эксплуатации газовыми приборами;
* оставлять без присмотра работающие приборы;
* недопустимо нагружать газопровод (крепить к нему веревки для сушки белья).
* категорически запрещено самостоятельно искать источник утечки. Если в помещении вы почувствовали запах газа, то первым делом нужно перекрыть подачу голубого топлива и отключить все электрические приборы.
* срочно вызвать газовую аварийку или службу спасения. Предупредите соседей о сложившейся ситуации и покиньте помещение.
* Заключайте договор на техническое обслуживание

**Требования к эксплуатации газовой плиты**

* Прежде чем пользоваться газовой плитой, следует ознакомиться с правилами ее безопасной эксплуатации.

Главные условия правильной эксплуатации газовой плиты:

* помещение, в котором готовится еда, должно хорошо проветриваться;
* работа плиты должна всегда контролироваться (запрещено оставлять открытое пламя без присмотра);
* после окончания эксплуатации обязательно перекрыть подачу газа;
* перед началом использования оборудования, следует поднести источник пламени к конфорке и только после включить подачу голубого топлива;
* эксплуатацию оборудования следует прекратить, если: пламя виднеется не во всех отверстиях, цвет огня отличается от голубовато-фиолетового, наблюдаются отрывы языков пламени.

Регулярно следует проверять состояние газовой плиты (должен проводить специалист газовой службы). Запрещено проводить ремонт газовой плиты самостоятельно.

**Нормы использования газовой колонки**

Обязательным условием для установки оборудования является наличие вытяжки у потолка, что обеспечит беспрепятственный доступ воздуха в помещение.

Условия правильной эксплуатации:

* перед использованием прибора нужно убедиться в наличии тяги (проверка осуществляется зажженной спичкой);
* предварительно обязательно открыть форточку;
* после того, как колонка включена, снова нужно убедиться в наличии тяги;
* контролировать температуру воды;
* не следует запускать систему без необходимости;
* запрещено допускать к оборудованию детей и необученных людей.

При недостаточной тяге пользоваться колонкой запрещено. Нельзя пользоваться оборудованием и при обратной тяге.

Недопустима герметизация помещения, где установлено оборудование. Нельзя оставлять газовый кран открытым, если запальная горелка не зажжена. Необходимо следить за проточным нагревателем с горящей горелкой.

### Обеспечение безопасной работы газового котла

Запальник можно разжигать при наличии тяги в дымоходе. Когда он горит, следует открыть кран на главной горелке и зажечь его. Если пламя горелки погасло, прекратите подачу газа. Повторите все операции заново. После включения горелки нужно повторно проверить тягу.

Эксплуатация газового котла с неисправной автоматикой запрещена. Чтобы предупредить попадание угарного газа в жилое помещение, нужно регулярно проверять [**вентиляцию для газового котла**](https://sovet-ingenera.com/vent/montazh/ventilyatsiya-dlya-gazovogo-kotla-v-chastnom-dome.html)**,** каналы которой могут забиться сажей.

Как правильно пользоваться газовым котлом оговорено в правилах безопасности , соблюдение которых обязательно для всех владельцев автономных систем отопления.

Должны соблюдаться следующие условия:

* во время работы оборудования форточка должна быть открытой;
* перед тем как разжечь котел, нужно открыть шибер-заслонку дымохода;
* перед розжигом проверяйте тягу;
* регулярно проверяйте дымоход (разрушение кладки, обмерзание и попадание посторонних предметов могут снизить тягу).

Не забывайте заблаговременно подготавливать оборудование для работы в холодное время года. Зимой, когда нередки резкие колебания температур, нужно внимательно следить за газовыми приборами, в которых для отвода продуктов сгорания используется дымоход.

Во время снегопада, дождя, тумана, сильного ветра тяга может исчезнуть или появится обратная тяга, что приводит к попаданию угарного газа в помещение и отравлению его жильцов.

При отсутствии жильцов в доме или квартире свыше 24 часов обязательно следует перекрывать кран подачи газа.

Жильцы обязаны:

* следить за чистотой вентиляции;
* перед тем, как приступать к приготовлению пищи проветривать помещение;
* не устанавливать вплотную к плите легковоспламеняющуюся мебель.

Если в помещении появился запах газа, срочно перекрыть кран, открыть окна и вызвать аварийную службу.

**Номер телефона дежурного аварийной газовой службы: 89376451890**

**Номер телефона пожарной части: 8 (846) 70 -3-13-98**